**Opgemaakt door: Bedrijf: ……………………………………**

*……………………………………………………*

*……………………………………………………*

*……………………………………………………*

*……………………………………………………*

**Werfadres:**  *……………………………………………………*

*……………………………………………………*

### Stavingsstuk EPB: Binnenmuur

Document nr: ……………….. wordt gebruikt als bijlage bij factuur ……………………

**Gegevens isolatie (Volgens CE-markering, NBN EN 12667, NBN EN ISO10456):**

Merk: ……………………………………………………

Type: ……………………………………………………

Dikte: ……………………………………………………

**Toepassing:**

Binnenmuur tussen appartementen/woningen onderling

Binnenmuur tussen appartement en traphal (gemeenschappelijk deel)

Wanden leidingschacht

Binnenmuur tussen appartement/woning en onverwarmde kelder/garage

Binnenmuur tussen traphal (gemeenschappelijk deel) en onverwarmde kelder/garage

Andere: ……………………………………………………

**Begrenzing:**

De aangrenzend verwarmde ruimte bevindt zich op het eigen perceel  *Ja –*  *Nee*

Bestaande muur naar aangrenzend perceel aanwezig  *Ja –*  *Nee*

Afstand van deze muur tot tegenoverliggende perceelsgrens < 6m  *Ja –*  *Nee*

**Renovatie:**

Het gaat om na-isolatie van de muur.

Isolatie aan buitenzijde

Isolatie in spouw

Isolatie tussen houtskelet

Isolatie aan binnenzijde

De wand werd nieuw opgetrokken tijdens deze renovatie.

**Mechanische bevestigingen:**

Traditionele spouwhaken

Thermisch verbeterde bevestigingen (merk – type)……………………………………………………

Geen mechanische bevestigingen

Andere: ……………………………………………………

**Extra informatie / verduidelijking:**

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*